{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["采购救灾物资清单及要求","Sheet3"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购救灾物资清单及要求","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开平市发展和改革局2023年购置救灾物资参数表"]
["序号","物资种类","单位","要求","备注","产品彩色图片（仅供参考）"]
[1,"丝棉被(连被套)","床","1.5m×2m,4公斤以上，被套：100%全棉。双线缝。填充物：100%聚酯纤维。所有材料要符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类，GB/T22796-2009《被.被套》标准\n要求。","含被套和手提袋"]
[2,"防寒大衣     ","件"," 藏青色、灰黑。长款，均码，防风防水绸面料、羊绒内胆，所有材料要符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类，GB/T2664-2017的标准要求。 ","根据采购防寒服数量平均分配码数"]
[3,"清凉被(空调被)","张","规格:150×200cm，面料:纯棉；填充材料:100%聚酯纤；重量：≥1kg/床，空调被不另外配被套，面布与夹棉缝在一起的。","含手提袋"]
[4,"一次性雨衣","套","产品面料：EVA\n厚度：≥0.13mm\n尺寸：≥145×70cm\n无味，纯色，防水透气，带帽，帽绳收缩、松紧袖口设计","独立包装"]
[5,"牙刷","包","刷毛类型：高密软毛\n适用人群：成人\n刷毛：0.15mm\n规格：4支","4支/包"]
[6,"雨伞","把","伞骨数量：≥8骨；\n重量：≤550g；\n伞面弧度：≥140cm；\n伞直径：≥124cm；\n长度：≥91cm；\n伞面接缝不脱离、露边，不跳针、断线等缺陷，其针距密度为5cm内15针，伞面上的图案无明显错位；\n伞杆与伞杆，伞杆与手柄枝剪均承受150N静拉力不移位；"]
[7,"折叠桌子",null,"120*60*75cm，钢制材质脚管，承重1200斤以上。"]
[8,"折叠椅子",null,"大号，折叠靠背椅钢制材质脚管，承重300斤以上。"]
[9,"折叠一体桌椅","套","桌椅一体、一桌四椅，桌面高强度PP板，高硬度、高韧性，桌子四周为铝合金包边，桌子承重120斤以上，凳子承重100斤以上。"]
[10,"餐具(套装)","套","餐盘、汤碗、筷子、汤勺均304不锈钢，加厚加深，五格分格","(餐盘、汤碗、筷子、汤勺）四件套"]
[11,"插座（排插)","个","6位+3usb插口；总长3米；插口设置安全保护门，防止误触，并设置总控开关；额定电流：10A；额定功率2500W   USB输出5V 3.1A；要求在省级或以上质量监督检验中心检测，并提供合格的检验报告书复印件并加盖供应商公章。\n\n","公牛"]
[12,"手机充电线、充电头套装","套","长度：1200mm\n材质：TPE\n规格：三合一数据线100W"]
[{"$nulls":3},"输入电压：AC 100-240V.50-60HZ\n输出插头：USB接口\n输出：USB-A:5V-3A9V-2A,12V/1.5A\n保护功能：同步整流，恒温 稳压 流保\n材料：电子元器件\n外壳材质：PC防火材料"]
[13,"移动电源","个","输出功率: 700w\n电池容量：537.6W\n电池类型:  磷酸铁锂\n输出电压：100~230V/50~60Hz\nDC输入： 5~24.5V/2~5A(Max)\nType-C1输出：PD100W\nType-C2输出： PD27W\nUSBA1&2输出：22.5W\n车载充电：12~13V10A\nLED灯： 2.5W\n循环寿命：2000次\n充电温度：0-45℃\n放电温度:-10-45℃\n重量：7.8kg\n尺寸：330*199*207mm"]
[14,"净水机","台","产水流量：500L/h,总净水量：20000L；过滤介质：超低压中空纤维膜（过滤精度＜0.2 微米）、聚酯纤维、椰壳活性炭水源类型： I-III 类地表水、地下水；去除物质：泥沙、铁锈、悬浮物、沉淀物、消毒副产物、细菌等物质；使用寿命： 滤芯连续使用不低于 15 天，持续使用需要更换过滤介质；产品主体通风干燥存储 5 年（不含过滤介质）；供电类型：外接电源 AC220V /AC24V；进 水 PH：6~9；工作温度：4℃~40℃；材质：外箱体采用防爆 ABS+铝合金材质；附件：软管、电池、变压器、说明书、TDS 检测笔；产品符合：GB/T 5750.4-2006、GB/T 5750.5-2006、GB/T 5750.12-2006 标准\n"]
[16,"帐篷灯","盏","材质：塑料\n尺寸：≥8.6*12.1，拉伸≥18.2cm\n亮度：80-300lm\n灯泡：COB/球泡/30LED\n电池：3AA"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}