{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"merged":[[3,10,5,10],[33,0,33,5],[36,0,36,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厨房设备采购清单"]
["编号","设备名称","尺寸约/规格","数量","单位","备注",{"$nulls":3},"编号","名称","尺寸约/规格","数量","单位"]
[1,"不锈钢封墙板","5820*10*1200",5.82,"米",{"$nulls":4},"单头单尾小炒灶","1000*1100*800+450"]
[2,"油网烟罩","5820*1200*500",5.82,"米",{"$nulls":4},"单头大锅灶","单头大锅灶"]
[3,"四层平板货架","1000*500*1600",2,"台",{"$nulls":6},"2、尺寸约:1100*1250*800+450"]
[4,"双层平板工作架","1000*700*950","1","台",{"$nulls":6},"3、钢材品种、规格:设备材质为不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能炉头，燃烧噪音≤70分贝"]
[5,"双星水池","1200*700*800+150","1","台"]
[6,"冷藏四门高身柜","1220*750*1980",2,"台"]
[7,"商用热风循环消毒柜","1440*670*1940","1","台"]
[8,"收残台","700*700*950","1","台"]
[9,"三星水池","1800*700*800+150",1,"台"]
[10,"双层平板工作台","1800*800*800",2,"台"]
[11,"单头汤炉","700*850*800+450","1","台","燃气带熄火装置"]
[12,"双门蒸饭柜（电热）","1400*650*1700","1","台"]
[13,"炉拼台","500*1100*800+450",3,"台","燃气带熄火装置"]
[14,"单头单尾小炒灶","1000*1100*800+450","1","台","燃气带熄火装置"]
[15,"单头大锅灶","1100*1100*800+450",1,"台"]
[16,"双层平板工作台","1800*700*800",2,"台"]
[17,"保温饭桶车","600*580*900",3,"台"]
[18,"四格售饭工作台","1500*700*810",3,"台"]
[19,"5.5kw抽风机",null,1,"台"]
[20,"油烟静化器",null,1,"台"]
[21,"不锈钢集汽管","500*500*6000",6,"米"]
[22,"不锈钢弯头","500*500*600",2,"个"]
[23,"不锈钢之字","500*500*1200",1,"个"]
[24,"不锈钢外墙直管","500*500*16",16,"米"]
[25,"风机；静电支架",null,1,"套"]
[26,"不锈钢固定码","650*650*40",8,"对"]
[27,"不锈钢雨帽","900*900",1,"顶"]
[28,"运费吊车费",null,1,"项"]
[29,"五金杂件",null,1,"项"]
[30,"安装费",null,1,"项"]
["合计","不含税合计"]
["备注:"]
["1.全部设备均依报价单内容、尺寸和提供型号，如有更改，价目另议。"]
["2.此报价包含安装费、运输费及设备1米范围内接驳，不含税金。（注：开票另加收10%）"]
["3.此报价不包含厨房供气部分设备供货、安装及调试，以及不包含环保、土建、卫生、消防、水电、厨房菜梯等一切报建、安装调试及相关费用。"]
["4.电动产品保修壹年，不含龙头、下水器等易损件保修。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,1,5],[31,0,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目厨房设备采购清单"]
[]
["编号","名称","尺寸/规格（大约）","数量","单位","备注"]
[1,"单头大锅灶","1.项目类型:单头大锅灶\n2.尺寸约:1100*1250*800+450\n3.钢材品种、规格:设备材质为不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能炉头，燃烧噪音≤70分贝",1,"台"]
[2,"单头单尾小炒灶","1150*1150*800+450\n1.采用厚砂磨塑不锈钢板，炉面板1.2mm，炉身、炉背板及炉前饰板1.0mm\n2.炉体骨架采用40×40×3.5防腐角铁制成\n3.黑铁炉架面铁板采用2mm厚A3钢板\n4.炉膛内采用耐火砖砌结火位\n5.采用优质炉头、气阀、水阀、前置来水控制，阀门\n6.每台炉装有摇摆水龙头1个\n7.炉通脚采用Φ50mm不锈钢管包钢管以及高度调整螺丝组成。",1,"台"]
[3,"单头矮汤炉","700*700*500+700\n用料：1.采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm；\n2.炉支架用国标40*40角铁，炉面底衬板及炉膛用δ1.8mm优质钢板，炉脚用Φ51*3mm不锈钢管包钢管以及高度调整螺丝组成；\n3.配节能炉头",1,"台"]
[4,"护头拼台","300*1250*800+450\n用料：采用厚砂磨塑不锈钢板\n1.2mm，侧板及背板厚1.0㎜；",2,"张"]
[5,"炉头拼台","300*700*500+750\n用料：采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm；",1,"张"]
[6,"三门海鲜蒸柜","1000*800*1800\n用料：1.采用厚砂磨塑不锈钢板，柜身厚1.2mm，侧板及背板厚1.0mm；\n2.柜身中间聚胺脂发泡，保温隔热；\n3.炉脚用Φ51mm不锈钢管包钢管以及高度调整螺丝组成。",1,"台"]
[7,"蒸气发生器","采用进口无氧紫铜内胆，2秒快速出蒸气，节能达50%以上。产品热效率达到1级标准(96%以上)。",2,"台"]
[8,"四头煲仔炉","800*800*800+150\n1.采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm；\n2.面座活动扁铁炉花组成\n3.6寸文华炉头6套及气制、气管、火种、火种制组成。",1,"台"]
[9,"双门消毒柜","1250*560*1700\n面板材质：不锈钢内外胆。消毒方式：高温消毒热风循环。消毒星级：二星级，消毒柜容量：800L以上\n",2,"台"]
[10,"冷藏四门高柜","容积:600L以上\n温度:-22-10\n温度设定方式:数字控温\n制冷：无霜",1,"台"]
[11,"平头保鲜雪\n柜","1800*760*800\n1.进口DANFOSS压缩机，微电\n脑控温系统，防霉抑菌技术. 自动回归磁吸门。\n2.容积：350L；\n3.温度范围：-8℃～-10℃；\n4.功率：260W/220V\n5.制冷方式：直冷；\n隔热方式:整体高密度发泡\n温度设定方式:数字控温",1,"台"]
[12,"双星水池","1200*800*800+150\n1.采用厚塑磨砂不锈钢板\n2.面板1.2mm，星盆及其它1.0mm\n3..设2寸50mm不锈钢去水咀及溢水口；\n",1,"张"]
[13,"三星水池","1800*800*800+150\n1.采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm；\n2.2.面板1.2mm，星盆及其它1.0mm\n3.设2寸50mm不锈钢去水咀及溢水口；",1,"张"]
[14,"单星工作台","1500*800*800+150\n1.采用厚塑磨砂不锈钢板\n2.面板1.2mm，星盆及其它1.0mm；\n3.设2寸不锈钢去水咀及溢水口；\n4.Φ38mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚。",1,"张"]
[15,"双层工作台","1800*800*800\n用料：采用不锈钢板，厚1.2mm，台脚用Φ51*3mm不锈钢管包钢管以及钢塑可调节脚组成",2,"张"]
[16,"双层工作台","1500*700*800\n用料：采用不锈钢板，厚1.2mm，台脚用Φ51*3mm不锈钢管包钢管以及钢塑可调节脚组成",1,"张"]
[17,"收餐工作台","730*800*800+150\n用料：1.采用不锈钢板1.2mm，\n2.台脚用Φ51*3mm不锈钢管包钢管以及钢塑可调节脚组成",1,"张"]
[18,"米面架","1000*600*150\n用料：1、管架1.2㎜厚38×38㎜不锈钢方管\n2、层梁用1.2㎜厚不锈钢38*25方管,间隔条用0.8㎜不\n锈钢25*13方管,骨条间距50㎜\n3、38*38不锈钢管及高度调整钢脚",3,"个"]
[19,"四层平板货架","1500*500*1550\n1、管架1.2㎜厚38×38㎜不锈钢方管\n2.层梁用1.2㎜厚不锈钢38*25方管,层板厚度1.2mm\n3、38*38不锈钢管及高度调整钢脚",3,"个"]
[20,"四层栅格层架","1500*500*1550\n用料：1、管架1.2㎜厚38×38㎜不锈钢方管\n2、层梁用1.2㎜厚不锈钢38*25方管,间隔条用0.8㎜不锈钢25*13方管,骨条间距50㎜\n3、38*38不锈钢管及高度调整钢脚",3,"个"]
[21,"双层台面立架","2000*350*1000\n采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm，38*38*1.2mm不锈钢方通做架。",2,"个"]
[22,"双通荷台","2000*800*800\n1.采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm；\n3.双面活动趟门δ1.0mm，可自由拆装；",2,"张"]
[23,"四格售饭工作台","1500*700*800\n1.采用厚砂磨塑不锈钢板；\n2.台面钢板厚1.2mm，层板钢板厚1.0mm\n3.优质发热管，有恒温装置\n4.配4个1/1食物盆1.0mm冲压\n成形连盖\n5.功率：3KW/220V",2,"张"]
[24,"不锈钢抽油烟罩","L*1300*500\n用料：采用厚砂磨塑不锈钢板厚1.2mm",6,"米"]
[25,"不锈钢封墙板","L*20*750\n用料：采用厚砂磨塑不锈钢板1.2mm",6,"米"]
[26,"离心式抽油烟机","5.5KW/380V，选用前向多翼式离心叶轮，优质钢板折弯成型可拆装结构",1,"台"]
[27,"油烟净化器","18000风量，不锈钢材质",1,"台"]
[28,"其他","含抽油烟管、弯头、支架、过载保护、风机软接、吊风管角铁、五金件等配套件及安装费、吊车费等",1,"套"]