{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[8,0,8,7]]}
["产品质量评分表"]
["序号","物资品种","单位","拟采购数量","参数","分值","得分","备注"]
[1,"拖车式移动泵车","台",1,"1、水泵技术参数要求：\n最大流量：≥1000m³/h\n最高扬程：≥20m\n自吸高度：≥8m\n传动方式：法兰盘+盘片连接。\n性能特点：泵体上有快速拆卸式清洁口，方便清洁杂质。\n2、发动机技术参数要求：\n动力型式：四冲程，水冷，直列\n发动机额定功率：72KW\n燃油消耗率：205/kw.h\n吸气方式：增压\n缸数：直列≥ 4 缸\n排量：4.087L\n缸径×行程：105×118（mm）\n额定转速：1500 r/min\n调速方式：机械调速\n冷却方式：风扇水循环冷却\n3、控制系统要求：\n智能型控制系统，采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可实时显示机组运行状态等参数，并对整机组有过载保护及报警停机功能，操作简单，运行可靠。\n4、管路附件要求：\n水泵进水管口径：DN200×2，进水管材质：耐负压耐磨牛筋管，每个进水口管路数量：6米/根，共2根。配保尔式快速接头，底部配进水管过滤网。\n水泵出水管口径：DN200×2，出水管材质：消防水带，每个出水口管路数量：20米/卷，共2卷，配保尔式快速接头。\n5、提供具有资质的第三方检验合格报告。",16]
[2,"救生圈","个",45,"1、外径：715mm；内径：435mm；重量：2.66kg；\n2、能在淡水中支撑14.5kg的铁块持续漂浮达24h；\n3、具有抗老化，不易坏等优点 ；\n4、材料：救生圈外壳为聚乙烯塑料外壳，内充聚氨酯闭孔泡沫，是一种高密度复合材料的救生圈，耐化学药剂、耐紫外线照射、耐高低温、高强度等性能；悬挂90kg重量持续30min后未破裂和永久变形。\n5、符合海域、内河、水上等救生使用条件。机械强度及电绝缘性能良好；\n6、颜色：橙红色；\n7、反光标识：高亮度反光标识，确保白天夜间的可视性；\n8、拖拽绳：救生圈四周设计有3.5米、直径约为11mm粗的白色尼龙拖拽绳，保证水中被救者方便抓取；\n9、提供具有资质的第三方出具的检测报告。",3]
[3,"救生绳","条",50,"1、救生绳直径：8mm； 断裂强力≥7840N；\n2、材质：高强度丙纶长丝线；\n3、配件：浮球、浮环、安全钩；\n4、长度：50米；\n5、提供具有资质的第三方出具的检测报告。",3]
[4,"水泵","台",8,"1、外观：水泵整体框架配有保护框架，框架外侧有把手，底部有脚轮。\n2、进水管出水口结构设置便于拆卸，吸入端配有不带阀门的双层过滤网。\n3、减震装置：发动机及水泵机座固定脚配有橡胶减震装置。\n4、类型：风冷4冲程。\n5、启动方式：手起动。\n6、配套动力：单缸四冲程风冷发动机，功率：10.5kw，马力：14hp，声称排量：459cc。\n7、引水时间：5.4s（吸水深度为5m的情况下）；启动时间：3.3S。\n8、最大压力：8.0MPa。\n9、流量：≥89.4L/min。\n10、扬程：≥500m。\n11、射程：≥25m。\n12、提供具有资质的第三方检验合格报告。",12]
[5,"帐篷","顶",60,"1、规格尺寸：3700mm×3200mm×1750mm×2670mm；使用面积12㎡。\n2、符合MZ/T 011.2-2010《救灾帐篷第2部分12㎡单帐篷》检验标准。\n3、帐篷主要材料规格：\n（1）篷体面料：采用颜色为天蓝色PVC涂层布，规格：333dtex×333dtex涤纶丝；\n（2）阻燃性能：续燃时间：经向、纬向≤8s；阴燃时间：经向、纬向≤0s；损毁长度：经向、纬向≤80mm；\n（3）通用杆、地杆、立杆：采用Q235Φ25mm×1.0mm 焊接钢管； 壁厚 1.0mm±0.10mm，喷塑 96h 耐盐雾不起泡、脱落 无锈斑；\n4、帐篷主体按要求印制标识。\n5、提供具有资质的第三方检验合格报告。",3]
[6,"折叠床","张",60,"1、稳固的钢管床架，床面麻布面料，厚实的棉麻质感，清爽透气，耐脏耐磨兼具保暖透气特性；床面包裹一层海绵，避免木板过硬而降低睡眠的舒适性。含滑轮，方便移动，折叠不占地方。\n2、功能：折叠，四折床。\n3、展开尺寸：190*80*27cm，折叠尺寸：80*33*61cm。\n4、颜色：灰色。\n5、木板床厚度：0.7cm。\n6、海绵垫厚度：0.8cm。\n7、重量：约17kg  承重：100kg。\n8、表面处理：磨砂黑喷漆。\n9、提供具有资质的第三方检验合格报告。",3]
["备注：能够现场提供样品，且样品的每一项性能达到或优于上表对应产品参数的，方可得到该产品的分数，否则不得分。"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}